CMP6010控制器基本操作方法及注意事项

1、操作界面按回车键进入主菜单，按上下键选择program按回车键进入。在program中我们能够看到有：editor、create、delete、schedule。

2、上下键选择create创建程序，按回车键进入。按上下键进行创建程序序列号1-16，代表可以创建16个程序。每个程序可以创建24行。创建序列号之后按回车键确认进行编辑。

3、程序编辑界面：line time temperature humidity light

1 00:00 0 0 0

按回车键可一次切换到line time temperature humidity light进行编辑，按上下键对参数大小进行编辑，当第一行编辑完毕时光标停留在light这一列，此时按回车键光标重新返回到line‘1’的位置，然后按下键再按回车键会出现第二行：

Line time temperature humidity light

1 00：00 25 70 0

2 8:00 25 70 2

编辑方法同第一行编辑方法一样，其中光强有三个等级1、2、3.依次类推根据客户需要可以编辑不同时间段的温度、湿度、和光强，可最多可编辑24行。

4、等以上程序创建编辑好之后，按回车键屏幕会跳出对刚才程序保存的提示，上下键选择YES货NO,按回车键确定，此程序就已经创建完毕。

5、启动程序首先要在program中进入，选择schedule中，在schedule中选择editor按回车键进入，按上下键找到我们创建程序序列号，按回车键确认，这时会有一个提示对此程序的循环次数，按上下键设置循环次数1-99次最大无穷大。然后按ESC键返回确认，选择YES,程序运行，以后再次运行此程序时在schedule中按上键选择run运行，选择stop程序停止。

6、若想更改正在运行的程序，需要先停机在更改，即在schedule中进入，选择stop停机键按回车键确认，机器停止运行。在program中选择editor确认，上下键选择需要更改的程序序列号回车键确认，进入程序进行修改。修改方法同以上相同，回车键配合上下键使用。

7、如果想要删除不想要的程序，在program中选择delete回车键进入。上下键选择不需要的程序按回车键确认，屏幕会跳出是否删除程序的对话框，上下键选择YES回车键即可删除。

以上就是创建程序、编辑程序、删除程序，机器运行和停止运行的基本操作。在机器运行阶段使用者要注意加湿供水箱内的水位不应过低，以免出现水位报警造成机器故障而不加湿(可选配同步补水模块)。此植物生长箱有新风系统，在生长箱内顶部位置有一个可旋转的把柄，要保证时刻打开的状态，以免造成新风供应出现问题。